경남녹색환경지원센터 공고 제2020 - 06호

소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 사후관리

자가측정업체 선정 공고

소규모사업장 대기오염방지시설 설치 지원사업과 관련하여 사후관리를 위해「소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 사후관리 자가측정업체 선정」을 다음과 같이 공고하오니 지원을 하고자 하는 업체 대표자는 신청서를 제출하여 주시기 바랍니다.

2020. 10. 08.

경남녹색환경지원센터장

1. 선정방법 및 측정 대상 지역

가. 지역별(A, B, C 지역) 최저가격에 의한 선정(견적서 제출)

ㅇ 사업 특성을 감안하여 참가자격에 적합한 신청업체 중 최저 가격(견적서)를 제시한 업체로 선정 및 통보

ㅇ 계약방법 : 수의계약(20,000천원 이하)

나. 측정 대상 지역

ㅇ A 지역 : 창원시, 김해시, 양산시, 밀양시 (19개소)

ㅇ B 지역 : 진주시, 함안군, 고성군, 통영시, 남해군 (17개소)

ㅇ C 지역 : 함양군, 거창군, 합천군, 의령군, 창녕군 (15개소)

※ 세부 측정 대상 지역 세부 자료는 붙임 2 참조

2. 사업기간 : 2020년 10월 ~ 11월

3. 신청자격 : 측정대행업 및 정도관리검증 등록을 필한 업체로서 당해 사업에 따른 측정 분석이 가능한 경남·부산·울산 지역에 소재한 업체

4. 신청서 제출

가. 신청기간 : 2020. 10. 08.(목) ~ 2020. 10. 15.(목), 18:00까지

나. 접 수 처 : 경남녹색환경지원센터

ㅇ 경남 창원시 의창구 창원대학로 20 국립창원대학교 공동실험실습관 416호

ㅇ 담당자: 서영민 팀장(☎ 055-213-2769, Fax 055-264-6889)

다. 제출서류 : 신청서(붙임 1) 및 견적서 각 1부 제출(E-mail 또는 팩스)

ㅇ 신청서, 개선계획서 양식은 센터 홈페이지(www.gngec.or.kr)에서 다운로드 가능

5. 선정절차

가. 측정 지역별 최저 가격(견적서) 검토

ㅇ 신청서류 적정성 및 허위신청 유무 확인, 측정항목에 따른 측정분석료 등의 가격(견적서)을 비교 검토하여 자가측정업체 선정

나. 업체 선정 결과 통지

ㅇ 선정결과는 경남녹색환경지원센터에서 해당 업체에 개별 통지

붙임 1. 사후관리 자가측정업체 지원 신청서 1부.

2. 지역별 사후관리 대상 및 분석항목 리스트 1부.  끝.

[붙임 1] 사후관리 자가측정업체 지원 신청서

사후관리 자가측정업체 지원 신청서
사 업 명		소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 업체 사후관리
신청건명		사후관리 자가측정업체 지원
공고번호		제 2020 - 06호
제안금액		금000000000원(부가세포함)
신청자	상호/법인명			사업자등록번호	-
	주 소			법인등록번호	-
	대표자			전 화 번 호
	담당직원 연 락 처	소속부서		FAX
		전화번호		E-mail
상기 금액으로 가격견적서를 제출합니다. 붙임 1. 가격 세부 산출내역서 1부 2. 측정대행업등록증 1부 3. 사업자등록증 사본 1부 2020년 월 일 신청인(대표자) : (직인) 경남녹색환경지원센터장 귀하

[붙임 2] 지역별 사후관리 대상 및 분석항목 리스트

지역구분	시군	상호	종별(종)	업종	신규 방지시설		측정분석항목 (신고서 오염물질종류)
					시설명	용량
A지역	창원시	가	5	자동차수리업	여과및흡착에의한시설	280㎥/분	먼지, THC
		나	4	자동차수리업	여과및흡착에의한시설	380㎥/분	먼지, THC
		다	4	자동차정비업	여과및흡착에의한시설	400㎥/분	먼지, THC
		라	4	자동차수리업	여과및흡착에의한시설	400㎥/분	먼지, THC
		마	5	자동차수리업	여과및흡착에의한시설	380㎥/분	먼지, THC
	김해시	가	5	그외기타고무제품제조업	여과집진시설	150㎥/분	먼지
		나	5	전자부품제조	흡착에의한시설	280㎥/분	먼지 질소산화물 황산화물
		다	5	육상운수및차수선	여과및흡착에의한시설	400㎥/분	먼지 총탄화수소
		라	4	금속원료재생업	여과집진시설	100㎥/분	먼지 구리
		마	4	플라스틱필름,시트및판제조업	흡착에의한시설	450㎥/분	총탄화수소
	양산시	가	4	지정폐기물 처리업	흡착	300㎥/분	먼지, THC
		나	2	금속제품 제조	여과집진시설	1000㎥/분	먼지, 구리화합물
		다	2	콘크리드 제조업	여과집진시설	1100㎥/분	먼지, 황산화물, 질소산화물
		라	4	금속제품 제조	여과집진시설	1500㎥/분	먼지, SOx, ,크롬,구리 및 그화합물
	밀양시	가	4	석탄제품제조업	여과집진시설	250㎥/분	먼지
		나	5	특수목적용기계제조업	여과및흡착시설	600㎥/분	먼지, THC
		다	4	볼베어링및롤러베어링제조업	여과집진시설 흡착시설	120㎥/분 100㎥/분	먼지
		라	3	사료제조	여과집진시설	250㎥/분	먼지, SO2, NO2
		마	5	철도차량부품제조	여과및흡착시설	380㎥/분	먼지, THC
B지역	진주시	가	1	종이제품제조업	흡수에 의한 시설	667㎥/분	TSP, SO2, Nox
		나	4	농업용기계제조업	여과 및 흡착에 의한 시설	350㎥/분	먼지, THC
		다	4	자동차정비업	흡착에 의한 시설	500㎥/분	먼지, THC
		라	4	목욕장업	원심력집진시설 흡수에의한시설	150㎥/분 150㎥/분	먼지, SO2, NO2
		마	2	금속제품제조업	여과집진시설	500㎥/분	먼지
	함안군	가	4	선박구성부분품제조업	여과집진시설	900㎥/분	먼지
		나	5	자동차정비업	여과및흡작에의한시설	380㎥/분	먼지, THC
		다	4	그 외 기타금속가공업	흡수에의한시설	150㎥/분	먼지
		라	4	곡물도정업	여과집진시설	200㎥/분	먼지
		마	4	알루미늄주물주조업	2차흡착에의한시설	500㎥/분	먼지, THC
	고성군	가	4	스티로폼제조업	여과집진시설	250㎥/분	먼지, NO2
	통영시	가	5	자동차종합수리업	여과및흡착에의한시설	380㎥/분	먼지, THC
		나	5	자동차종합수리업	여과및흡착에의한시설	380㎥/분	먼지, THC
		다	4	자동차종합수리업	여과집진시설	420㎥/분	먼지
		라	4	자동차종합수리업	여과집진시설	400㎥/분	먼지
		마	5	자동차종합수리업	여과및흡착에의한시설	380㎥/분	먼지, THC
	남해군	가	5	자동차 종합 수리업	여과 및 흡착에 의한 시설	380㎥/분	먼지, THC
C지역	함양군	가	4	곡물 도정업	원심력 집진시설	720㎥/분	먼지
		나	5	차량 정비업	여과 및 흡착시설	300㎥/분	먼지, THC
		다	4	아스콘 제조업	원심력집진시설*2 여과집진시설	550㎥/분 1100㎥/분	먼지 NO2 SO2
	거창군	가	3	아스콘 제조업	여과집진시설	800㎥/분	먼지, 암모니아, 질소산화물, 황산화물, 황화수소
		나	5	자동차 종합 수리업	여과 및 흡착에 의한 시설	400x2㎥/분	먼지,THC
		다	5	기타 식료품 제조시설	연소조절에 의한 시설	3톤/h×2	질소산화물
	합천군	가	5	운수장비정비업	여과 및 흡착에 의한 시설	380㎥/분	먼지, THC
	의령군	가	3	선박구성부분품제조업	여과집진시설	880㎥/분	먼지, THC
		나	5	콘크리트관련제품제조업	여과집진시설	13, 15	먼지
		다	5	자동차종합수리업	여과+흡착에 의한 시설	380㎥/분	먼지, THC
		라	5	주물주조업	여과집진시설	1000㎥/분	먼지
	창녕군	가	4	선박구성부분품제조업	여과집진시설	150㎥/분	먼지
		나	4	자동차정비업	흡착에의한시설	400㎥/분	먼지, THC
		다	4	합성수지및기타플라스틱 제품제조업	흡착에의한시설	250㎥/분	먼지, THC
		라	4	구조용 금속제품 제조업	여과집진시설	120㎥/분	먼지